Глава VIII - 5 [ Предыдущая ] [ Начало ] [ Верх ] [ Следующая ]

ГЕЛИКОПТЕР ФОККЕ-ВУЛЬФ Немецкий конструктор Фокке-Вульф, использовав опыт автожиростроения, сконструировал геликоптер, полетные данные которого оказались еще лучше, чем геликоптера Бреге.

> > > Фиг. 175. Геликоптер Фокке-Вульф в полете

По внешнему виду геликоптер Фокке-Вульф (фиг. 175) напоминает как бы двойной автожир. По обеим сторонам фюзеляжа, на кронштейнах из металлических труб, укреплены два несущих трехлопастных винта, вращающихся в противоположные стороны. Винты вращаются мотором в 160 л. с., находящимся в передней части фюзеляжа. Машина снабжена стабилизатором и рулем поворотов.

Во время испытания геликоптера Фокке-Вульф пилот неоднократно выключал мотор на высоте нескольких сот метров и благополучно спускался планируя.

В июле 1937 г. на этом геликоптере пилот Рольф пролетел по прямой 16,4 км, по замкнутому кругу 80,6 км, продержался в воздухе 1 час 20 мин., показал на дистанции 20 км среднюю

скорость 122,5 км]час и достиг высоты 2439 ,м. В октябре того же года пилот Ганна Райш пролетела 108,9 км по прямой.

Этими полетами были побиты прежние рекорды на геликоптерах.

Фиг. 176. “Висение” в воздухе геликоптера Фокке-Вульф в помещении

> > > > > > > > цирка

В феврале 1938 г. геликоптер Фокке-Вульф под управлением
Ганны Райш совершил несколько парящих полетов (“висел”
в воздухе) в помещении цирка (фиг

. 176).

Приведенные факты показывают на совершенно исключительные возможности геликоптера.

На АВТОЖИРные страницы Новости сайта Авиамагазин При использовании приведенных здесь материалов согласование с нами обязательно. С вопросами, пожеланиями и комментариями обращайтесь по e-mail или тел 095-3050797